image: ghosts_of_prints_past.jpg
---
title: Fantasmas de impresiones pasadas y otras razones para procrastinar
---
author: rus0
---
body:

A veces el principal obstáculo en el camino de los proyectos es saber cuantificar las pérdidas, sí, pero también las victorias. Cada uno de los servicios que estamos self-hosteando (o aprendiendo a self-hostear) es resultado de baños enteros de sudor, sangre y lágrimas. Danzas infinitas alrededor del servidor, recitando manuales en voz alta con la esperanza de que algún espíritu benévolo transmita nuestras plegarias en forma de bits a la Máquina. La Máquina, mientras tanto, sólo sonríe con su sonrisa eléctrica invisible. Al final la solución siempre llega, sólo es cosa de encontrar la humildad en uno mismo y aceptarse inberbe, inculto y mal preparado para lidiar con un mecanismo de tal finura. 

Así ha sido con la impresora 3D que, a pesar de que tenemos, a veces pareciera que no, que sólo es un mueble de metal parado en la esquina que sabe tragar energía eléctrica y convertir filamento en basura. 

Hoy nos enorgullecemos en avergonzarnos en una nueva razón que no habíamos pensado que explica perfectamente por qué es que se estaba trabando la impresora. Primero, unos cuantos datos generales:
El modelo es FLSUN QQS Pro, pero ya ha sufrido varios cambios bastante radicales:
- controladores TMC 2209 en vez de los de stock
- Klipper en la placa original (la HiSpeed) así como una RPi 3 para controlar y monitorear el maquinón cómodamente por WiFi
- un heating block distinto
- un disipador de calor distinto

Aparte, tenemos listos los ventiladores Noctua para ponerselos. Hemos cambiado el sensor de calor de la punta al menos dos veces y flasheado firmwares distintos al menos 3. Nos hemos empapado de la máquina y la hemos empapado a ella de nosotrs. El problema anterior que tuvimos fue que la fuerza que debía hacer el motor que jala el filamento del carrete era demasiado grande y se empezaba a trabar, aparentemente sin razón. Buscando una solución a ese problema, usamos el hack de meter un pedazo corto de tubo PTFE en el disipador, para luego apretarlo con la tuerca y el resto del PTFE a una mayor altura, evitándo así cualquier movimiento del PTFE (y el filamento) en la junta con la punta del extrusor. Parece que esa solución sólo empeoró temporalemnte las cosas y ahora, con un poco de atención al detalle, el PTFE atraviesa la tuerca y llega a la punta perfectamente, sin tener mayor complicación. Supongo que la moraleja de la historia es que a veces uno se imagina mil y un versiones catastróficas de los hechos cuando en el fondo lo único que hay que hacer es justamente checar el fondo.

salu3 
---
pub_date: 2023-07-15
---
twitter_handle: elgramoruso
